
[bookmark: heading_11]附件1：采购清单及实质性技术参数要求（必备）
	序号
	产品通用名称
	单位
	数量
	核心实质性技术参数要求（须全部响应，负偏离视为无效报价）

	1
	[bookmark: _GoBack]便携式远程测温流调设备
	台
	1
	1.主板：八核CPU，主频≥2.2GHz；运行内存≥8G；存储≥128G；支持4K解码。2.摄像头≥200万像素；≥15.6寸IPS触控彩屏，分辨率≥1920*1080。3.测温模组：分辨率≥32×32，测温范围35-42℃，精度误差≤±0.3℃。4.高拍仪≥1600万像素，带图像预处理算法，角度可调节。5.操作系统：Android 12.0及以上。6.网络：2.4G/5G双频wifi6，蓝牙5.4及以上，支持4G全网通。7.接口：≥1个USB3.0、1个Type-C；支持双通道4R/20W喇叭。8.RTC实时时钟：时间记忆≥3年，支持定时开关机；双麦降噪，支持远场拾音、回声消除。

	2
	手持式智能监控设备
	台
	1
	1.网络：支持5G/4G全网通、双卡双待；国产8核及以上处理器。2.操作系统：安卓13.0及以上；尺寸≤L176.8mmW81mmH17mm，重量≤380g。3.存储：运行内存≥8GB，机身存储≥256GB，支持TF卡扩展。4.摄像：前置≥3200万+后置≥6400万+微距≥500万像素。5.电池≥6000mAh，可快拆更换；屏幕≥6.58英寸，分辨率≥1080*2408，刷新率≥120Hz。6.扬声器音量≥120分贝；待机≥600小时，通话≥15小时。7.支持指纹识别、蓝牙、WIFI、NFC、强光/紫光手电；防护等级≥IP68；独立北斗定位。8.具备独立PTT对讲按键、自定义按键；支持双麦智能AI降噪。

	3
	智能网络中继设备
	套
	1
	套装含1个主节点、2个子节点、1个无线网关，核心参数：1.主节点配套5G CPE，上行≥50M，下行≥150M；双路5.8Ghz+单路2.4Ghz射频，上下行分用独立射频和信道。2.接口：单模组≥1个1000M LAN口、1个充电口；支持≥10级级联，末端带宽≥100Mbps。3.通信性能：300米全向天线视距内，上下行速率≥200Mbps；1000米定向天线视距内，上下行速率≥150Mbps。4.硬件：单模组运行内存≥1024M，存储≥128M；瞬间最大功耗<18W，平均功耗≤10W。5.自愈合能力：传输中断自愈合时间≤100秒；测向时效≤0.6ms。6.防护：天线IP66及以上防护，满足盐雾测试要求；0-45℃环境下频率稳定度≤+0.5 × 10⁻⁷。7.支持AES128加密。8.无线网关：输出功率10mW-1W可调，系统增益≥135dB，工作电压6-30VDC。

	4
	智能远程监控终端
	台
	1
	1.网络：支持5G/4G全网通、双卡双待；国产8核及以上处理器。2.操作系统：安卓13.0及以上；尺寸≤L291.7mmW188.4mmH18mm，重量≤790g。3.存储：运行内存≥8GB，机身存储≥256GB，支持TF卡扩展。4.摄像：前置≥3200万+后置≥6400万+红外夜视≥2000万像素。5.电池≥20000mAh；屏幕≥12英寸，分辨率≥1200*2000；双喇叭音量≥120分贝。6.待机≥800小时，通话≥25小时；支持选配北斗高精度定位、天通卫星通话、DMR对讲。7.支持指纹识别、蓝牙、WIFI、NFC、户外应急灯；防护等级≥IP68；独立北斗定位。8.接口：支持HDMI、RJ45网口、USB-A、车载充电；≥4个自定义按键+独立PTT对讲键；支持双麦智能


[bookmark: heading_12]说明：整套背负式设备系统（含所有设备、天线、配件）≤16kg，质保期3年。
附件2：报价函、报价一览表及分项报价明细表
[bookmark: heading_13]一、报价函
致：福建宁连港口有限公司
我方已仔细研究漳湾作业区海关远程登临设备系统项目询比价函全部内容，认可最低价中标规则，完全响应采购文件所有实质性要求，自愿以人民币（大写）______元（¥______元）的含税13%总报价参与本项目报价，并郑重承诺如下：
1. 本报价有效期自递交截止之日起90日历天，有效期内不撤销报价。
2. 所提供的全部资质、业绩、技术等材料真实合法有效，如有虚假，自愿承担全部法律责任，接受取消报价/成交资格的处理。
3. 承诺按合同约定周期完成全部工作，所供设备满足采购文件实质性参数要求，质量符合国家及行业标准。
4. 认可采购人不承担我方准备报价文件的任何费用，不承诺最低报价以外的任何供应商成交。
5. 严格遵守国家法律法规及采购文件约定，秉持公平竞争原则，不围标、串标，不进行任何违法违规行为。
报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_14]二、报价一览表
	项目名称
	漳湾作业区海关远程登临设备系统项目

	含税总报价（大写）
	人民币（¥元）

	履约周期
	日历天（≤60日历天）

	质保期
	年（≥2年）

	是否实质性响应全部采购要求
	□是 □否


报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_15]三、分项报价明细表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	便携式远程测温流调设备
	台
	1
	
	
	

	2
	手持式智能监控设备
	台
	1
	
	
	

	3
	智能网络中继设备
	套
	1
	
	
	

	4
	智能远程监控终端
	台
	1
	
	
	

	5
	安装调试及系统集成费
	项
	1
	
	
	

	6
	海关平台数据对接费
	项
	1
	
	
	

	7
	人员培训费
	项
	1
	
	
	

	8
	售后服务及质保运维费
	项
	1
	
	
	

	9
	税费
	项
	1
	
	
	

	10
	其他费用
	项
	1
	
	
	

	含税总报价
	-
	-
	-
	-
	-
	


报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
                                                             日期：               年     月        日


[bookmark: heading_16]
附件3：技术参数响应表
	序号
	设备名称
	采购文件实质性技术参数要求
	供应商响应参数
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）

	1
	便携式远程测温流调设备
	（逐条列明附件1参数）
	（逐条填写实际响应参数）
	

	2
	手持式智能监控设备
	（逐条列明附件1参数）
	（逐条填写实际响应参数）
	

	3
	智能网络中继设备
	（逐条列明附件1参数）
	（逐条填写实际响应参数）
	

	4
	智能远程监控终端
	（逐条列明附件1参数）
	（逐条填写实际响应参数）
	


注：1. 须逐条响应全部参数，不得遗漏、合并；2. 核心实质性参数负偏离的，报价文件按无效处理。
报价单位（公章）：
法定代表人/授权委托人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_17]附：法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: heading_18]1. 法定代表人身份证明
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系 （报价单位名称）的法定代表人，特此证明。
附件：法定代表人身份证正反面复印件
报价单位（公章）：
日期： 年 月 日
[bookmark: heading_19]2. 法定代表人授权委托书
致：福建宁连港口有限公司
本人 （姓名） 系 （报价单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我方代理人，以我方名义参加本项目报价、合同谈判、签订及履约相关全部工作，代理人签署的一切文件和处理的一切事务，我方均予以承认。
委托期限：自本委托书签署之日起至报价有效期满止，代理人无转委托权。
附件：授权委托人身份证正反面复印件
法定代表人（签字或盖章）：
报价单位（公章）：
授权委托人（签字）：                                               日期： 年 月 日


